Технические требования к макетам
Технические требования к флексопечати на бумаге включают использование векторных форматов (ai, eps, pdf, cdr) с разрешением растровых элементов 300-400 dpi в CMYK и обязательный треппинг (0,1 – 0,3 мм). 
Печать до 6 красок (CMYK + Pantone).
Основные требования к макетам (допечатная подготовка):
· Формат файлов: векторные (Adobe Illustrator, Corel Draw, PDF).
· Разрешение: растровые изображения — 300-400 dpi (в масштабе 1:1), CMYK.
· Цветовая модель: CMYK + Пантоны (названия по Pantone Formula Guide) без встроенных профилей.
· Шрифты: переведены в «кривые» (curves).
· Размер шрифта: 
· для рубленых гарнитур минимальный размер шрифта составлял не менее 4–6 pt 
· для выворотки (белый текст на цветном фоне) — не менее 6–8 pt во избежание «заплывания» букв.
· Толщина линий:
· позитив (темное на светлом): минимум 0,1—0,15 мм.
· негатив (выворотка, светлое на темном): минимум 0,2—0,3 мм.
· Треппинг (наложение красок): обязателен 0,1 мм (для компенсации несовмещения красок).
· Градиенты на бумаге требуют учет риска «разрыва» тона (скачка с 0 до 2-4% краски) из-за особенностей переноса краски гибкими формами. Для плавных переходов необходимо избегать использования минимальных процентов растра (менее 2-3%) в макете и использовать растрирование при допечатной подготовке.
Технологические особенности:
Краски: для бумаги обычно используют водорастворимые или УФ-краски.
Материал: учитывать впитываемость бумаги, что влияет на растискивание растровой точки (может потребоваться корректировка).
После подготовки макета в печать и раскладки в штамп пакета, макет отправляется на согласование заказчику.

